# Accés a la xarxa de dades de la EPSEVG

## Mitjançant la xarxa sense fils UPC (XSF-UPC):

* Seleccionar la xarxa “XSF-UPC”.
* Obrir el navegador, automàticament ens redireccionarà al portal web de validació.
* Hi podem accedir de tres maneres diferents:
	+ Mitjançant el botó de “convidat”. Només tindrem http i https.
	+ Amb el nostre usuari de la UPC o usuari d’Eduroam. Accés complert.
	+ Amb un usuari i password genèric amb accés complert (només congressos o actes especials). Cal demanar-ho a STIC uns dies abans.
* També es pot configurar de manera permanent la connexió encriptada a la xarxa sense fils “eduroam” més segura. Més informació a: <http://xsf.upc.edu>

|  |  |
| --- | --- |
| **Accés a Internet** | **Accés a Web** |
| SSID: **eduroam** | SSID: **XSF-UPC** |
| Accés des de qualsevol Universitat adherida a eduroam | Només per personal i estudiants de la UPC |
| Autenticació: EAP-TTLS + PAPXifrat: WPA + TKIPo bé WPA2 + AES en cas d'utilitzar 802.11nEncriptació de tota la comunicació per aire | Encriptació HTTPS dela contrasenya d'accésal servei |
| **Contacte:** ATIChttps://intranet.upc.es/CorreuAbonats/PlanesWeb.nsf/0/7d65d9d4c21a25a1c125709f00574701/Plana/0.6EF4?OpenElement&FieldElemFormat=gifupcnet.es**Domini dels usuaris:** @upc.edu |

Mitjançant els ordinadors d’aules informàtiques (Aixxx o Bixxx), de lliure accés o a les sales d’estudi:

* + Es pot accedir com usuari “convidat” amb contrasenya “convidat” dins el domini “EPSEVG. Sense crèdit d’impressió ni espai propi de dades al servidor de fitxers.
	+ Es pot accedir amb el usuari propi del domini “EPSEVG”, en cas de formar part de la comunitat universitària de la EPSEVG. Per problemes o dubtes amb el usuari de la EPSEVG, dirigiu-vos als STIC.



Edifici A (VG123) – PLANTA 1

Edifici B (VG )